***Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКОЕ ДСК"***



***(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКОЕ ДСК")***



***210601, г. Витебск, Московский пр-т, 5.5 Отдел маркетинга: 8(0212) 65-65-60 e.mail: markdsk@mail.ru;torgkpd@mail.ru***

***Продукция завода КПД***

***Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitkpd.by***

***ПРАЙС-ЛИСТ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения*** | ***Размеры мм.*** | ***Внешний вид*** | ***объем изделия м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия в за 1 шт. с НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия в) за 1 м3 с НДС бел.руб.*** |
| ***Плиты пустотного настила шир.1,5 метр Прочность С30/37 Морозостойкость F-50 СТБ 1383-2003.*** | | | | | | | | |
| *Примечание. Возможно изготовление 2ПТМ под заказ размеров: шириной 1,5метра, длинной до 9 метров.* | | | | | | | | |
| **2ПТМ24.15.22-12.5-1W** | Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий.  Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации- все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач. | ***2380х1500х220*** |  | 0,44 | 101.38 | 230.41 | **121.66** | 276.50 |
| **2ПТМ30.15.22-12.5-1W** | ***2980х1500х220*** | 0,55 | 128.05 | 232.82 | **153.67** | 279.40 |
| **2ПТМ36.15.22-12.5-1W** | ***3580х1500х220*** | 0,67 | 153.41 | 228.97 | **184.08** | 274.75 |
| **2ПТМ40.15.22-12.5-1W** | ***3980х1500х220*** | 0,74 | 169.40 | 228.92 | **203.29** | 274.72 |
| **2ПТМ42.15.22-12.5-1W** | ***4180х1500х220*** | 0,78 | 180.08 | 230.87 | **216.10** | 277.05 |
| **2ПТМ48.15.22-8-1W** | ***4780х1500х220*** | 0,89 | 185.97 | 208.96 | **223.15** | 250.73 |
| **2ПТМ51.15.22-8-1W** | ***5080х1500х220*** | 0,94 | 198.12 | 210.77 | **237.75** | 252.93 |
| **2ПТМ54.15.22-8-1W** | ***5380х1500х220*** | 1 | 210.27 | 210.27 | **252.33** | 252.33 |
| **2ПТМ60.15.22-8-1W** | ***5980х1500х220*** | 1,11 | 233.37 | 210.24 | **280.04** | 252,29 |
| **2ПТМ63.15.22-8-1W** | ***6280х1500х220*** | 1,17 | 244.30 | 208.80 | **293.16** | 250.56 |
| **2ПТМ70.15.22-8-2W** | ***6980х1500х220*** | 1,29 | 298.82 | 231.64 | **358.58** | 277.97 |
| **2ПТМ72.15.22-8-2W** | ***7180х1500х220*** | 1,34 | 306.82 | 228.97 | **368.19** | 274.77 |
| **2ПТМ80.15.22-8-2W** | ***7980х1500х220*** | 1,48 | 422.43 | 285.43 | **506.92** | 342.51 |
| **2ПТМ90.15.22-8-2W** | ***8980х1500х220*** | 1,66 | 456.63 | 275.08 | **547.95** | 330.09 |
| ***Плиты пустотного настила шир.1,2 метр.*** Пришлите пожалуйста образе договора (типовой) | | | | | | | | |
| **1ПТМ24.12.22-12.5-1W** | Главное преимущество плит перекрытия – их долговечность. Это обусловливает значительное снижение затрат. | ***2380х1200х220*** |  | 0,35 | 74.84 | 213.83 | **89.81** | 256.60 |
| **2ПТМ30.12.22-12.5-1W** | ***2980х1200х220*** | 0,44 | 103.54 | 235.32 | **124.24** | 282.36 |
| **2ПТМ36.12.22-12.5-1W** | ***3580х1200х220*** | 0,53 | 124.24 | 234.42 | **149.10** | 281.32 |
| **2ПТМ40.12.22-12.5-1W** | ***3980х1200х220*** | 0,585 | 102.03 | 174.41 | **122.43** | 209.28 |
| **2ПТМ42.12.22-12.5-1W** | ***4180х1200х220*** | 0,62 | 146.33 | 236.02 | **175.60** | 283.23 |
| **2ПТМ48.12.22-12.5-1W** | ***4780х1200х220*** | 0,71 | 167.05 | 235.28 | **200.46** | 282.34 |
| **2ПТМ51.12.22-12.5-1W** | ***5080х1200х220*** | 0,75 | 176.71 | 235.61 | **212.05** | 282.73 |
| **2ПТМ54.12.22-8-1W** | ***5380х1200х220*** | 0,8 | 165.92 | 207.40 | **199.10** | 248.88 |
| **2ПТМ57.12.22-12.5-1W** | ***5680х1200х220*** | 0,84 | 197.42 | 235.02 | **236.90** | 282.02 |
| **2ПТМ60.12.22-8-1W** | ***5980х1200х220*** | 0,89 | 184.21 | 206.98 | **221.06** | 248.38 |
| **2ПТМ63.12.22-8-1W** | ***6280х1200х220*** | 0,93 | 193.98 | 208.58 | **232.77** | 250.29 |
| **2ПТМ70.12.22-8-2W** | ***6980х1200х220*** | 1,03 | 229.05 | 222.38 | **274.86** | 266.85 |
| **2ПТМ72.12.22-8-2W** | ***7180х1200х220*** | 1,06 | 234.25 | 220.99 | **281.10** | 265.19 |
| **2ПТМ80.12.22-8-2W** | ***7980х1200х220*** | 1,17 | 334.10 | 285.56 | **400.92** | 342.67 |
| **2ПТМ90.12.22-8-2W** | ***8980х1200х220*** | 1,32 | 367.50 | 278.41 | **441.01** | 334.10 |
| *Примечание. Возможно изготовление 2ПТМ под заказ размеров: шириной 1,2 метра, длинной до 9 метров.* | | | | | | | | |
| ***Блоки стен подвала СТБ 1076-97 Морозостойкость F-50*** | | | | | | | | |
| **ФБС12.3.3-Н** | ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. При их изготовлении применяется тяжелый бетон.  ***О;Н;П- водонепроницаемость бетона***  ***О- особо низкая;***  ***Н- нормальная;***  ***П- пониженная прочность***  ***Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам***  ***Недостатки: немалый вес каждого изделия*** | ***1180х300х300*** |  | 0,1 | 14.70 | 147.00 | **17.64** | 176.40 |
| **ФБС12.3.6-О** | ***1180х300х600*** | 0,203 | 29.84 | 147.00 | **35.82** | 176.45 |
| **ФБС12.4.3-Н** | ***1180х400х300*** | 0,127 | 18.67 | 147.01 | **22.41** | 176.46 |
| **ФБС12.4.6-Н** | ***1180х400х600*** | 0,265 | 38.96 | 147.02 | **46.75** | 176.42 |
| **ФБС12.5.3-Н** | ***1180х500х300*** | 0,159 | 23.37 | 146.98 | **28.05** | 176.42 |
| **ФБС12.5.6-Н** | ***1180х500х600*** | 0,331 | 48.67 | 147.04 | **58.40** | 176.44 |
| **ФБС12.6.3-Н** | ***1180х600х300*** | 0,191 | 28.08 | 147.02 | **33.70** | 176.44 |
| **ФБС12.6.6-О** | ***1180х600х600*** | 0,398 | 65.91 | 165.60 | **79.09** | 198.72 |
| **ФБС24.3.6-Н** | ***2380х300х600*** | 0,406 | 53.02 | 130.59 | **63.62** | 156.70 |
| **ФБС24.4.6-Н** | ***2380х400х600*** | 0,543 | 70.91 | 130.59 | **85.09** | 156.70 |
| **ФБС24.5.6-Н** | ***2380х500х600*** | 0,679 | 88.66 | 130.57 | **106.40** | 156.70 |
| **ФБС24.6.6-Н** | ***2380х600х600*** | 0,815 | 106.42 | 130.58 | **127.71** | 156.70 |
| **ФБС9.3.6-Н** | ***880х300х600*** | 0,146 | 21.49 | 147.19 | **25.79** | 176.64 |
| **ФБС9.4.6-Н** | ***880х400х600*** | 0,195 | 28.71 | 147.23 | **34.44** | 176.62 |
| **ФБС9.5.6-Н** | ***880х500х600*** | 0,244 | 35.92 | 147.21 | **43.10** | 176.64 |
| ***Перемычки брусковые и плитные. СТБ 1319/2002 Морозостойкость F-50*** | | | | | | | | |
| **1ПР1-10.12.14П** | ***При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки.*** | ***1000х120х140*** | ***Брусковая перемычка***  ***Плитная перемычка*** | 0,017 | 8.92 | 524.71 | **10.70** | 629.41 |
| **1ПР1-10.12.6п** | ***1000х120х60*** | 0,008 | 6.87 | 858.75 | **8,24** | 1030.00 |
| **1ПР1-12.12.14П** | ***1200х120х140*** | 0,022 | 10,24 | 465.45 | **12,29** | 558.64 |
| **1ПР1-12.12.6п** | ***1200х120х60*** | 0,01 | 7,88 | 788.00 | **9,46** | 946.00 |
| **1ПР2-15.12.14П** | ***1500х120х140*** | 0,026 | 11,47 | 441.15 | **13,76** | 529.23 |
| **1ПР2-16.12.14П** | ***1600х120х140*** | 0,028 | 12,35 | 441.07 | **14,82** | 529.29 |
| **1ПР28-18.25.22УП** | ***1800х250х220*** | 0,1 | 36.11 | 361.10 | **43.33** | 433.30 |
| **1ПР28-20.25.22УП** | ***2000х250х220*** | 0,114 | 37.48 | 328.77 | **44.98** | 394.56 |
| **1ПР28-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,135 | 51.29 | 379.93 | **61.55** | 455.93 |
| **1ПР28-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,164 | 71.71 | 437.26 | **86.05** | 524.70 |
| **1ПР3-19.12.14П** | ***1900х120х140*** | 0,033 | 13,88 | 420.61 | **16,66** | 504.85 |
| **1ПР3-22.12.14П** | ***2200х120х140*** | 0,037 | 15,56 | 420.54 | **18,67** | 504.59 |
| **1ПР3-24.12.14П** | ***2400х120х140*** | 0,041 | 17.18 | 419.02 | **20.62** | 502.93 |
| **1ПР38-12.12.22УП** | ***1200х120х220*** | 0,034 | 15,43 | 453.43 | **18,52** | 544.71 |
| **1ПР38-15.12.22УП** | ***1500х120х220*** | 0,041 | 18.08 | 440.98 | **21,70** | 529.27 |
| **1ПР38-18.12.22УП** | ***1800х120х220*** | 0,048 | 21,97 | 457.71 | **26.36** | 549.17 |
| **1ПР38-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,135 | 51.29 | 379.93 | **61.55** | 455.93 |
| **1ПР38-27.25.22УП** | ***2700х250=220*** | 0,15 | 67.69 | 451.27 | **81.23** | 541.53 |
| **1ПР38-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,164 | 81.37 | 496.16 | **97.64** | 595.37 |
| **1ПР4-25.12.14П** | ***2500х120х140*** | 0,044 | 19.14 | 435.00 | **22,97** | 522.05 |
| **1ПР4-28.12.14П** | ***2800х120х140*** | 0,048 | 21.28 | 443.33 | **25,54** | 532.08 |
| **1ПР4-29.12.14П** | ***2900х120х140*** | 0,05 | 22.14 | 442.80 | **26.57** | 531.40 |
| **1ПР8-20.12.22УП** | ***2000х120х220*** | 0,055 | 20.27 | 368.55 | **24.32** | 442.18 |
| **1ПР8-24.12.22УП** | ***2400х120х220*** | 0,065 | 22,61 | 347.85 | **27.13** | 417.38 |
| **1ПР8-27.12.22УП** | ***2700х120х220*** | 0,072 | 28,80 | 400.00 | **33,56** | 480.00 |
| ***Кольца колодцев всех диаметров*** | | | | | | | | |
| **КО6** |  |  |  | 0,02 | 14.54 | 727,00 | **12.12** | 606,00 |
| **КСф10.6-Н/Б/** |  |  | 0,21 | 43.80 | 208.57 | **52.56** | 250.29 |
| **КСф10.9-Н/Б/** |  |  | 0,31 | 67.53 | 217.84 | **81.04** | 261.42 |
| **КСф15.6-Н/Б/** |  |  | 0,33 | 72.80 | 220.61 | **87.36** | 264.73 |
| **КСф15.9-Н/Б/** |  |  | 0,5 | 110.12 | 220.24 | **132.14** | 264.28 |
| **КСф20.6-Н/Б/** |  |  | 0,52 | 121.85 | 234.33 | **146.22** | 281.19 |
| **КСф20.9-Н/Б/** |  |  | 0,78 | 176.08 | 225.74 | **211.30** | 270.90 |
| **КСф7.3-Н/Б/** |  |  | 0,065 | 14.32 | 220.31 | **17.18** | 264.31 |
| **КСф7.9-Н/Б/** |  |  | 0,2 | 43.62 | 218.10 | **52.34** | 261.70 |
| ***Днища колодцев всех диаметров*** | | | | | | | | |
| **ПН10-М** |  |  |  | 0,18 | 82.54 | 458.56 | 99.05 | 550.28 |
| **ПН15-М** |  |  | 0,38 | 158.10 | 416.05 | 189.72 | 499.29 |
| **ПН20-М** |  |  | 0,59 | 312.36 | 529.42 | 374.83 | 635.31 |
| ***Крышки колодцев всех диаметров*** | | | | | | | | |
| **1ПП15-1-М** |  |  |  | 0,27 | 122.71 | 454.48 | 147.25 | 545.37 |
| **1ПП20-1-М** |  |  | 0,55 | 204.41 | 371.65 | 245.29 | 445.98 |
| **ПП10-1-М** |  |  |  | 0,1 | 40,92 | 409.20 | 49.10 | 491.00 |
| **ПП10-40** |  |  |  | 0,09 | 51.31 | 570.11 | 61.57 | 684.11 |
| ***Панели и столбы заборов*** | | | | | | | | |
| **1ПБ40.20** | **4 м длинной, 2 м высотой** | **4000х2000** |  | 0,5 | 198.75 | 397.50 | 238.50 | 477 |
| **Ф9.7.5** | **Фундамент под забор** |  |  | 0,19 | 51.36 | 270.32 | 61.63 | 324.37 |