***Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКИЙ ДСК"***

***(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК")***

***210601, г. Витебск, Московский пр-т, 5.5 Отдел маркетинга: 8(0212) 65-65-60 e.mail:*** ***markdsk@mail.ru******;*** ***torgkpd@mail.ru***

***Продукция завода КПД***

***Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitkpd.by***

 ***ПРАЙС-ЛИСТ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения***  | ***Размеры мм.*** | ***Внешний вид*** | ***объем изделия м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия в за*** ***1 шт. с НДС бел.руб.*** |
| **2ПТМ24.15.22-12.5-1W** | Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий.Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации- все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач. | ***2380х1500х220***  |  | 0,44 | 112,57 | **135,08** |
| **2ПТМ30.15.22-12.5-1W** | ***2980х1500х220***  | 0,55 | 149,10 | **178,92** |
| **2ПТМ36.15.22-12.5-1W** | ***3580х1500х220***  | 0,67 | 170,29 | **204,35** |
| **2ПТМ40.15.22-12.5-1W** | ***3980х1500х220***  | 0,74 | 188,31 | **225,97** |
| **2ПТМ42.15.22-12.5-1W** | ***4180х1500х220***  | 0,78 | 198,31 | **237,97** |
| **2ПТМ48.15.22-8-1W** | ***4780х1500х220***  | 0,89 | 226,06 | **271,27** |
| **2ПТМ51.15.22-8-1W** | ***5080х1500х220***  | 0,94 | 239,17 | **287,00** |
| **2ПТМ54.15.22-8-1W** | ***5380х1500х220***  | 1,00 | 263,19 | **315,83** |
| **2ПТМ60.15.22-8-1W** | ***5980х1500х220***  | 1,11 | 312,64 | **375,17** |
| **2ПТМ63.15.22-8-1W** | ***6280х1500х220***  | 1,17 | 339,86 | **407,83** |
| **2ПТМ70.15.22-8-2W** | ***6980х1500х220***  | 1,29 | 435,53 | **522,64** |
| **2ПТМ72.15.22-8-2W** | ***7180х1500х220***  | 1,34 | 450,59 | **540,71** |
| **2ПТМ80.15.22-8-2W** | ***7980х1500х220***  | 1,48 | 553,50 | **664,20** |
| **2ПТМ90.15.22-8-2W** | ***8980х1500х220***  | 1,66 | 683,31 | **819,97** |
| **1ПТМ24.12.22-12.5-1W** | Главное преимущество плит перекрытия – их долговечность. Это обусловливает значительное снижение затрат.  | ***2380х1200х220***  |  | 0,35 | 90,85 | **109,02** |
| **2ПТМ30.12.22-12.5-1W** | ***2980х1200х220***  | 0,44 | 111,69 | **134,03** |
| **2ПТМ36.12.22-12.5-1W** | ***3580х1200х220***  | 0,53 | 136,63 | **163,96** |
| **2ПТМ40.12.22-12.5-1W** | ***3980х1200х220***  | 0,59 | 150,88 | **181,06** |
| **2ПТМ42.12.22-12.5-1W** | ***4180х1200х220***  | 0,62 | 159,56 | **191,47** |
| **2ПТМ48.12.22-12.5-1W** | ***4780х1200х220***  | 0,71 | 198,81 | **238,57** |
| **2ПТМ51.12.22-12.5-1W** | ***5080х1200х220***  | 0,75 | 210,30 | **252,36** |
| **2ПТМ54.12.22-8-1W** | ***5380х1200х220***  | 0,80 | 214,60 | **257,52** |
| **2ПТМ57.12.22-12.5-1W** | ***5680х1200х220***  | 0,84 | 254,68 | **305,62** |
| **2ПТМ60.12.22-8-1W** | ***5980х1200х220***  | 0,89 | 248,64 | **298,37** |
| **2ПТМ63.12.22-8-1W** | ***6280х1200х220***  | 0,93 | 271,01 | **325,21** |
| **2ПТМ70.12.22-8-2W** | ***6980х1200х220***  | 1,03 | 336,35 | **403,62** |
| **2ПТМ72.12.22-8-2W** | ***7180х1200х220***  | 1,06 | 346,05 | **415,26** |
| **2ПТМ80.12.22-8-2W** | ***7980х1200х220***  | 1,17 | 437,67 | **525,20** |
| **2ПТМ90.12.22-8-2W** | ***8980х1200х220***  | 1,32 | 554,62 | **665,54** |
| **ФБС12.3.3-Н** | ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. При их изготовлении применяется тяжелый бетон.***О;Н;П- водонепроницаемость бетона******Н-W4; П-W6; О-W8******Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам*** ***Недостатки: немалый вес каждого изделия*** | ***1180х300х300***  |  | 0,10 | 20,01 | **24,01** |
| **ФБС12.3.6-О** | ***1180х300х600***  | 0,20 | 42,58 | **51,10** |
| **ФБС12.4.3-Н** | ***1180х400х300***  | 0,13 | 24,89 | **29,87** |
| **ФБС12.4.6-Н** | ***1180х400х600***  | 0,27 | 50,92 | **61,10** |
| **ФБС12.5.3-Н** | ***1180х500х300***  | 0,16 | 30,59 | **36,71** |
| **ФБС12.5.6-Н** | ***1180х500х600***  | 0,33 | 62,64 | **75,17** |
| **ФБС12.6.3-Н** | ***1180х600х300***  | 0,19 | 36,23 | **43,48** |
| **ФБС12.6.6-О** | ***1180х600х600***  | 0,40 | 83,50 | **100,20** |
| **ФБС24.3.6-Н** | ***2380х300х600***  | 0,41 | 70,59 | **84,71** |
| **ФБС24.4.6-Н** | ***2380х400х600***  | 0,54 | 93,18 | **111,82** |
| **ФБС24.5.6-Н** | ***2380х500х600***  | 0,68 | 117,14 | **140,57** |
| **ФБС24.6.6-Н** | ***2380х600х600***  | 0,82 | 139,28 | **167,14** |
| **ФБС9.3.6-Н** | ***880х300х600***  | 0,15 | 28,42 | **34,10** |
| **ФБС9.4.6-Н** | ***880х400х600***  | 0,20 | 37,28 | **44,74** |
| **ФБС9.5.6-Н** | ***880х500х600*** | 0,24 | 46,10 | **55,32** |
| **1ПР1-10.12.14П** | ***При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки.*** | ***1000х120х140*** | ***Брусковая перемычка******Плитная перемычка*** | 0,02 | 10,30 | **12,36** |
| **1ПР1-10.12.6п** | ***1000х120х60***  | 0,01 | 7,90 | **9,48** |
| **1ПР1-12.12.14П** | ***1200х120х140***  | 0,02 | 11,82 | **14,18** |
| **1ПР1-12.12.6п** | ***1200х120х60***  | 0,01 | 9,05 | **10,86** |
| **1ПР2-15.12.14П** | ***1500х120х140***  | 0,03 | 13,21 | **15,85** |
| **1ПР2-16.12.14П** | ***1600х120х140***  | 0,03 | 14,12 | **16,94** |
| **1ПР28-18.25.22УП** | ***1800х250х220***  | 0,10 | 42,64 | **51,17** |
| **1ПР28-20.25.22УП** | ***2000х250х220***  | 0,11 | 44,97 | **53,96** |
| **1ПР28-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,14 | 56,01 | **67,21** |
| **1ПР28-29.25.22УП** | ***2900х250х220***  | 0,16 | 90,78 | **108,94** |
| **1ПР3-19.12.14П** | ***1900х120х140*** | 0,03 | 16,12 | **19,34** |
| **1ПР3-22.12.14П** | ***2200х120х140*** | 0,04 | 18,37 | **22,04** |
| **1ПР3-24.12.14П** | ***2400х120х140***  | 0,04 | 20,36 | **24,43** |
| **1ПР38-12.12.22УП** | ***1200х120х220*** | 0,03 | 18,45 | **22,14** |
| **1ПР38-15.12.22УП** | ***1500х120х220*** | 0,04 | 21,92 | **26,30** |
| **1ПР38-18.12.22УП** | ***1800х120х220*** | 0,05 | 26,73 | **32,08** |
| **1ПР38-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,14 | 63,70 | **76,44** |
| **1ПР38-27.25.22УП** | ***2700х250х220*** | 0,15 | 85,79 | **102,95** |
| **1ПР38-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,16 | 104,70 | **125,64** |
| **1ПР4-25.12.14П** | ***2500х120х140*** | 0,04 | 22,74 | **27,29** |
| **1ПР4-28.12.14П** | ***2800х120х140*** | 0,05 | 25,67 | **30,80** |
| **1ПР4-29.12.14П** | ***2900х120х140*** | 0,05 | 26,70 | **32,04** |
| **1ПР8-20.12.22УП** | ***2000х120х220*** | 0,06 | 23,83 | **28,60** |
| **1ПР8-24.12.22УП** | ***2400х120х220*** | 0,07 | 26,85 | **32,22** |
| **1ПР8-27.12.22УП** | ***2700х120х220*** | 0,07 | 34,02 | **40,82** |