***Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКИЙ ДСК"***

***(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК")***



***210601, г. Витебск, Московский пр-т, 5.5 Отдел маркетинга: 8(0212) 65-65-60 e.mail:*** [***markdsk@mail.ru***](mailto:markdsk@mail.ru)***;*** [***torgkpd@mail.ru***](mailto:torgkpd@mail.ru)

***Продукция завода КПД***

***Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitkpd.by***

***ПРАЙС-ЛИСТ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения*** | ***Размеры мм.*** | ***Внешний вид*** | ***объем изделия м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия в за***  ***1 шт. с НДС бел.руб.*** |
| **2ПТМ24.15.22-12.5-1W** | Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий.  Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации- все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач. | ***2380х1500х220*** |  | 0,44 | 109,48 | **131,38** |
| **2ПТМ30.15.22-12.5-1W** | ***2980х1500х220*** | 0,55 | 143,60 | **172,32** |
| **2ПТМ36.15.22-12.5-1W** | ***3580х1500х220*** | 0,67 | 165,68 | **198,82** |
| **2ПТМ40.15.22-12.5-1W** | ***3980х1500х220*** | 0,74 | 183,20 | **219,84** |
| **2ПТМ42.15.22-12.5-1W** | ***4180х1500х220*** | 0,78 | 192,92 | **231,50** |
| **2ПТМ48.15.22-8-1W** | ***4780х1500х220*** | 0,89 | 219,97 | **263,96** |
| **2ПТМ51.15.22-8-1W** | ***5080х1500х220*** | 0,94 | 232,62 | **279,14** |
| **2ПТМ54.15.22-8-1W** | ***5380х1500х220*** | 1,00 | 254,66 | **305,59** |
| **2ПТМ60.15.22-8-1W** | ***5980х1500х220*** | 1,11 | 299,38 | **359,26** |
| **2ПТМ63.15.22-8-1W** | ***6280х1500х220*** | 1,17 | 323,97 | **388,76** |
| **2ПТМ70.15.22-8-2W** | ***6980х1500х220*** | 1,29 | 389,93 | **467,92** |
| **2ПТМ72.15.22-8-2W** | ***7180х1500х220*** | 1,34 | 403,73 | **484,48** |
| **2ПТМ80.15.22-8-2W** | ***7980х1500х220*** | 1,48 | 485,84 | **583,01** |
| **2ПТМ90.15.22-8-2W** | ***8980х1500х220*** | 1,66 | 589,62 | **707,54** |
| **1ПТМ24.12.22-12.5-1W** | Главное преимущество плит перекрытия – их долговечность. Это обусловливает значительное снижение затрат. | ***2380х1200х220*** |  | 0,35 | 88,06 | **105,67** |
| **2ПТМ30.12.22-12.5-1W** | ***2980х1200х220*** | 0,44 | 108,68 | **130,42** |
| **2ПТМ36.12.22-12.5-1W** | ***3580х1200х220*** | 0,53 | 132,56 | **159,07** |
| **2ПТМ40.12.22-12.5-1W** | ***3980х1200х220*** | 0,59 | 146,34 | **175,61** |
| **2ПТМ42.12.22-12.5-1W** | ***4180х1200х220*** | 0,62 | 154,82 | **185,78** |
| **2ПТМ48.12.22-12.5-1W** | ***4780х1200х220*** | 0,71 | 190,44 | **228,53** |
| **2ПТМ51.12.22-12.5-1W** | ***5080х1200х220*** | 0,75 | 201,38 | **241,66** |
| **2ПТМ54.12.22-8-1W** | ***5380х1200х220*** | 0,80 | 206,85 | **248,22** |
| **2ПТМ57.12.22-12.5-1W** | ***5680х1200х220*** | 0,84 | 241,12 | **289,34** |
| **2ПТМ60.12.22-8-1W** | ***5980х1200х220*** | 0,89 | 238,20 | **285,84** |
| **2ПТМ63.12.22-8-1W** | ***6280х1200х220*** | 0,93 | 258,05 | **309,66** |
| **2ПТМ70.12.22-8-2W** | ***6980х1200х220*** | 1,03 | 303,29 | **363,95** |
| **2ПТМ72.12.22-8-2W** | ***7180х1200х220*** | 1,06 | 312,02 | **374,42** |
| **2ПТМ80.12.22-8-2W** | ***7980х1200х220*** | 1,17 | 384,27 | **461,12** |
| **2ПТМ90.12.22-8-2W** | ***8980х1200х220*** | 1,32 | 477,07 | **572,48** |
| **ФБС12.3.3-Н** | ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. При их изготовлении применяется тяжелый бетон.  ***О;Н;П- водонепроницаемость бетона***  ***О- особо низкая;***  ***Н- нормальная;***  ***П- пониженная прочность***  ***Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам***  ***Недостатки: немалый вес каждого изделия*** | ***1180х300х300*** |  | 0,10 | 17,85 | **21,42** |
| **ФБС12.3.6-О** | ***1180х300х600*** | 0,20 | 38,65 | **46,38** |
| **ФБС12.4.3-Н** | ***1180х400х300*** | 0,13 | 22,29 | **26,75** |
| **ФБС12.4.6-Н** | ***1180х400х600*** | 0,27 | 45,66 | **54,79** |
| **ФБС12.5.3-Н** | ***1180х500х300*** | 0,16 | 27,49 | **32,99** |
| **ФБС12.5.6-Н** | ***1180х500х600*** | 0,33 | 56,45 | **67,74** |
| **ФБС12.6.3-Н** | ***1180х600х300*** | 0,19 | 32,68 | **39,22** |
| **ФБС12.6.6-О** | ***1180х600х600*** | 0,40 | 75,86 | **91,03** |
| **ФБС24.3.6-Н** | ***2380х300х600*** | 0,41 | 63,84 | **76,61** |
| **ФБС24.4.6-Н** | ***2380х400х600*** | 0,54 | 84,54 | **101,45** |
| **ФБС24.5.6-Н** | ***2380х500х600*** | 0,68 | 105,95 | **127,14** |
| **ФБС24.6.6-Н** | ***2380х600х600*** | 0,82 | 126,20 | **151,44** |
| **ФБС9.3.6-Н** | ***880х300х600*** | 0,15 | 25,54 | **30,65** |
| **ФБС9.4.6-Н** | ***880х400х600*** | 0,20 | 33,68 | **40,42** |
| **ФБС9.5.6-Н** | ***880х500х600*** | 0,24 | 41,73 | **50,08** |
| **1ПР1-10.12.14П** | ***При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки.*** | ***1000х120х140*** | ***Брусковая перемычка***  ***Плитная перемычка*** | 0,02 | 9,59 | **11,51** |
| **1ПР1-10.12.6п** | ***1000х120х60*** | 0,01 | 7,19 | **8,63** |
| **1ПР1-12.12.14П** | ***1200х120х140*** | 0,02 | 13,25 | **11,04** |
| **1ПР1-12.12.6п** | ***1200х120х60*** | 0,01 | 8,23 | **9,88** |
| **1ПР2-15.12.14П** | ***1500х120х140*** | 0,03 | 14,82 | **12,35** |
| **1ПР2-16.12.14П** | ***1600х120х140*** | 0,03 | 13,28 | **15,94** |
| **1ПР28-18.25.22УП** | ***1800х250х220*** | 0,10 | 39,04 | **46,85** |
| **1ПР28-20.25.22УП** | ***2000х250х220*** | 0,11 | 40,86 | **49,03** |
| **1ПР28-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,14 | 49,85 | **59,82** |
| **1ПР28-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,16 | 76,58 | **91,90** |
| **1ПР3-19.12.14П** | ***1900х120х140*** | 0,03 | 15,05 | **18,06** |
| **1ПР3-22.12.14П** | ***2200х120х140*** | 0,04 | 16,93 | **20,32** |
| **1ПР3-24.12.14П** | ***2400х120х140*** | 0,04 | 18,45 | **22,14** |
| **1ПР38-12.12.22УП** | ***1200х120х220*** | 0,03 | 16,73 | **20,08** |
| **1ПР38-15.12.22УП** | ***1500х120х220*** | 0,04 | 19,60 | **23,52** |
| **1ПР38-18.12.22УП** | ***1800х120х220*** | 0,05 | 23,49 | **28,19** |
| **1ПР38-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,14 | 55,17 | **66,20** |
| **1ПР38-27.25.22УП** | ***2700х250=220*** | 0,15 | 72,12 | **86,54** |
| **1ПР38-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,16 | 86,25 | **103,50** |
| **1ПР4-25.12.14П** | ***2500х120х140*** | 0,04 | 20,62 | **24,74** |
| **1ПР4-28.12.14П** | ***2800х120х140*** | 0,05 | 22,86 | **27,43** |
| **1ПР4-29.12.14П** | ***2900х120х140*** | 0,05 | 23,70 | **28,44** |
| **1ПР8-20.12.22УП** | ***2000х120х220*** | 0,06 | 22,00 | **26,40** |
| **1ПР8-24.12.22УП** | ***2400х120х220*** | 0,07 | 24,63 | **29,56** |
| **1ПР8-27.12.22УП** | ***2700х120х220*** | 0,07 | 31,17 | **37,40** |
| **КО6** |  |  |  | 0,02 | 12,93 | **15,52** |
| **КСф10.6-Н/Б/** |  |  | 0,21 | 51,58 | **61,90** |
| **КСф10.9-Н/Б/** |  |  | 0,31 | 79,10 | **94,92** |
| **КСф15.6-Н/Б/** |  |  | 0,33 | 84,85 | **101,82** |
| **КСф15.9-Н/Б/** |  |  | 0,50 | 128,62 | **154,34** |
| **КСф20.6-Н/Б/** |  |  | 0,52 | 141,36 | **169,63** |
| **КСф20.9-Н/Б/** |  |  | 0,78 | 205,51 | **246,61** |
| **КСф7.3-Н/Б/** |  |  | 0,07 | 16,70 | **20,04** |
| **КСф7.9-Н/Б/** |  |  | 0,20 | 51,11 | **61,33** |
| **ПН10-М** |  |  |  | 0,18 | 89,52 | **107,42** |
| **ПН15-М** |  |  | 0,38 | 171,88 | **206,26** |
| **ПН20-М** |  |  | 0,59 | 333,89 | **400,67** |
| **1ПП15-1-М** |  |  |  | 0,27 | 132,79 | **159,35** |
| **1ПП20-1-М** |  |  | 0,55 | 223,27 | **267,92** |
| **ПП10-1-М** |  |  |  | 0,10 | 44,74 | **53,69** |
| **ПП10-40** |  |  |  | 0,09 | 54,80 | **65,76** |
| **1ПБ40.20** | **4 м длинной, 2 м высотой** | **4000х2000** |  | 0,50 | 216,07 | **259,28** |
| **Ф9.7.5** | **Фундамент под забор** |  |  | 0,19 | 57,47 | **68,96** |