***Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКИЙ ДСК"***

***(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК")***

***Отдел маркетинга: +375 (212) 65-65-60, +375 (29) 865-65-60***

***e.mail:*** [***torgkpd@mail.ru***](mailto:torgkpd@mail.ru)

***Продукция завода КПД***

***Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitdsk.by***

***ПРАЙС-ЛИСТ (10.03.2023)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование изделия*** | ***Область применения*** | ***Размеры,***  ***см*** | ***Внешний вид*** | ***Объем, м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.***  **(резиденты РБ)** | ***Договорная цена изделия***  ***за 1 шт. с НДС бел.руб.***  **(резиденты РБ)** |
| **2ПТМ24.15.22-12.5-1W** | Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий.  Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. ***Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации***- все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач | ***2380х1500х220*** |  | 0,44 | 140,17 | **168,20** |
| **2ПТМ30.15.22-12.5-1W** | ***2980х1500х220*** | 0,55 | 191,75 | **230,10** |
| **2ПТМ36.15.22-12.5-1W** | ***3580х1500х220*** | 0,67 | 211,81 | **254,17** |
| **2ПТМ40.15.22-12.5-1W** | ***3980х1500х220*** | 0,74 | 234,40 | **281,28** |
| **2ПТМ42.15.22-12.5-1W** | ***4180х1500х220*** | 0,78 | 246,71 | **296,05** |
| **2ПТМ48.15.22-8-1W** | ***4780х1500х220*** | 0,89 | 281,34 | **337,61** |
| **2ПТМ51.15.22-8-1W** | ***5080х1500х220*** | 0,94 | 297,78 | **357,34** |
| **2ПТМ54.15.22-8-1W** | ***5380х1500х220*** | 1,00 | 334,13 | **400,96** |
| **2ПТМ60.15.22-8-1W** | ***5980х1500х220*** | 1,11 | 410,99 | **493,19** |
| **2ПТМ63.15.22-8-1W** | ***6280х1500х220*** | 1,17 | 453,43 | **544,12** |
| **2ПТМ70.15.22-8-2W** | ***6980х1500х220*** | 1,29 | 504,91 | **605,89** |
| **2ПТМ72.15.22-8-2W** | ***7180х1500х220*** | 1,34 | 522,13 | **626,56** |
| **2ПТМ80.15.22-8-2W** | ***7980х1500х220*** | 1,48 | 647,84 | **777,41** |
| **2ПТМ90.15.22-8-2W** | ***8980х1500х220*** | 1,66 | 806,21 | **967,45** |
| **1ПТМ24.12.22-12.5-1W** | Главное преимущество плит перекрытия ***– их долговечность.*** Это обусловливает значительное снижение затрат. | ***2380х1200х220*** |  | 0,35 | 113,15 | **135,78** |
| **2ПТМ30.12.22-12.5-1W** | ***2980х1200х220*** | 0,44 | 137,71 | **165,25** |
| **2ПТМ36.12.22-12.5-1W** | ***3580х1200х220*** | 0,53 | 170,10 | **204,12** |
| **2ПТМ40.12.22-12.5-1W** | ***3980х1200х220*** | 0,59 | 187,99 | **225,59** |
| **2ПТМ42.12.22-12.5-1W** | ***4180х1200х220*** | 0,62 | 198,62 | **238,34** |
| **2ПТМ48.12.22-12.5-1W** | ***4780х1200х220*** | 0,71 | 259,08 | **310,90** |
| **2ПТМ51.12.22-12.5-1W** | ***5080х1200х220*** | 0,75 | 274,24 | **329,09** |
| **2ПТМ54.12.22-8-1W** | ***5380х1200х220*** | 0,80 | 273,59 | **328,31** |
| **2ПТМ57.12.22-12.5-1W** | ***5680х1200х220*** | 0,84 | 344,69 | **413,63** |
| **2ПТМ60.12.22-8-1W** | ***5980х1200х220*** | 0,89 | 323,96 | **388,75** |
| **2ПТМ63.12.22-8-1W** | ***6280х1200х220*** | 0,93 | 360,30 | **432,36** |
| **2ПТМ70.12.22-8-2W** | ***6980х1200х220*** | 1,03 | 388,51 | **466,21** |
| **2ПТМ72.12.22-8-2W** | ***7180х1200х220*** | 1,06 | 399,70 | **479,64** |
| **2ПТМ80.12.22-8-2W** | ***7980х1200х220*** | 1,17 | 512,15 | **614,58** |
| **2ПТМ90.12.22-8-2W** | ***8980х1200х220*** | 1,32 | 655,30 | **786,36** |
| **ФБС12.3.3-Н** | ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов.  При их изготовлении применяется тяжелый бетон.  ***О;Н;П- водонепроницаемость бетона***  ***Н-W4; П-W6; О-W8***  ***Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам***  ***Недостатки: немалый вес каждого изделия*** | ***1180х300х300*** |  | 0,10 | 22,03 | **26,44** |
| **ФБС12.3.6-О** | ***1180х300х600*** | 0,20 | 46,72 | **56,06** |
| **ФБС12.4.3-Н** | ***1180х400х300*** | 0,13 | 27,35 | **32,82** |
| **ФБС12.4.6-Н** | ***1180х400х600*** | 0,27 | 55,82 | **66,98** |
| **ФБС12.5.3-Н** | ***1180х500х300*** | 0,16 | 33,54 | **40,25** |
| **ФБС12.5.6-Н** | ***1180х500х600*** | 0,33 | 68,56 | **82,27** |
| **ФБС12.6.3-Н** | ***1180х600х300*** | 0,19 | 39,65 | **47,58** |
| **ФБС12.6.6-О** | ***1180х600х600*** | 0,40 | 91,58 | **109,90** |
| **ФБС24.3.6-Н** | ***2380х300х600*** | 0,41 | 77,44 | **92,93** |
| **ФБС24.4.6-Н** | ***2380х400х600*** | 0,54 | 102,02 | **122,42** |
| **ФБС24.5.6-Н** | ***2380х500х600*** | 0,68 | 128,40 | **154,08** |
| **ФБС24.6.6-Н** | ***2380х600х600*** | 0,82 | 152,47 | **182,96** |
| **ФБС9.3.6-Н** | ***880х300х600*** | 0,15 | 31,10 | **37,32** |
| **ФБС9.4.6-Н** | ***880х400х600*** | 0,20 | 40,72 | **48,86** |
| **ФБС9.5.6-Н** | ***880х500х600*** | 0,24 | 50,28 | **60,34** |
| **1ПР1-10.12.14П** | При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки. | ***1000х120х140*** | ***Брусковая перемычка***    ***Плитная перемычка***  ***http://beton-abakan.ru/images/stories/article/pp.jpg*** | 0,02 | 11,26 | **13,51** |
| **1ПР1-10.12.6п** | ***1000х120х60*** | 0,01 | 8,65 | **10,38** |
| **1ПР1-12.12.14П** | ***1200х120х140*** | 0,02 | 12,88 | **15,46** |
| **1ПР1-12.12.6п** | ***1200х120х60*** | 0,01 | 9,96 | **11,95** |
| **1ПР2-15.12.14П** | ***1500х120х140*** | 0,03 | 14,47 | **17,36** |
| **1ПР2-16.12.14П** | ***1600х120х140*** | 0,03 | 15,44 | **18,53** |
| **1ПР28-18.25.22УП** | ***1800х250х220*** | 0,10 | 47,57 | **57,08** |
| **1ПР28-20.25.22УП** | ***2000х250х220*** | 0,11 | 50,15 | **60,18** |
| **1ПР28-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,14 | 62,90 | **75,48** |
| **1ПР28-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,16 | 104,34 | **125,21** |
| **1ПР3-19.12.14П** | ***1900х120х140*** | 0,03 | 17,62 | **21,14** |
| **1ПР3-22.12.14П** | ***2200х120х140*** | 0,04 | 20,16 | **24,19** |
| **1ПР3-24.12.14П** | ***2400х120х140*** | 0,04 | 22,69 | **27,23** |
| **1ПР38-12.12.22УП** | ***1200х120х220*** | 0,03 | 20,40 | **24,48** |
| **1ПР38-15.12.22УП** | ***1500х120х220*** | 0,04 | 24,53 | **29,44** |
| **1ПР38-18.12.22УП** | ***1800х120х220*** | 0,05 | 30,11 | **36,13** |
| **1ПР38-24.25.22УП** | ***2400х250х220*** | 0,14 | 72,43 | **86,92** |
| **1ПР38-27.25.22УП** | ***2700х250х220*** | 0,15 | 98,71 | **118,45** |
| **1ПР38-29.25.22УП** | ***2900х250х220*** | 0,16 | 121,45 | **145,74** |
| **1ПР4-25.12.14П** | ***2500х120х140*** | 0,04 | 25,25 | **30,30** |
| **1ПР4-28.12.14П** | ***2800х120х140*** | 0,05 | 28,75 | **34,50** |
| **1ПР4-29.12.14П** | ***2900х120х140*** | 0,05 | 29,93 | **35,92** |
| **1ПР8-20.12.22УП** | ***2000х120х220*** | 0,06 | 26,24 | **31,49** |
| **1ПР8-24.12.22УП** | ***2400х120х220*** | 0,07 | 29,72 | **35,66** |
| **1ПР8-27.12.22УП** | ***2700х120х220*** | 0,07 | 37,52 | **45,02** |

***Расчёт для нерезидентов производиться по требованию***