***Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКОЕ ДСК"***

***(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКОЕ ДСК")***

***210601, г. Витебск, Московский пр-т, 55. отдел маркетинга: 8(0212) 48-77-59***

***Продукция завода КПД***

***Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitkpd.by***

 ***ПРАЙС-ЛИСТ***

***Товарный бетон. Товарный керамзитобетон. Раствор цементный.***

 ***СТБ 1035-96***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения***  | ***объем изделия м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел. руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел. руб.***  | ***Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел. руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел .руб.*** |
| ***Товарный бетон на ФР5-20*** |
| ***БСГТ П2 В10(С8/10)F75 ФР 5-20***М 150 | Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а так же бордюрных блоков | ***1*** | 80.44 | 80.44 | **96.53** | 96.53 |
| ***БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 ФР 5-20*** М 150 |  | ***1*** | 80.44 | 80.44 | **96.53** | 96.53 |
| **БСГТ П2 В15(C12/15)F75 ФР 5-20** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | Применяется для заливки стяжек, различных фундаментов, дорожек и т.д. в частном строительстве. | ***1*** | 81.64 | 81.64 | **97.97** | 97.97 |
| **БСГТ П2 В20(C16/20)F75 ФР 5-20**М 250 | Применяется самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий | ***1*** | 87.64 | 87.64 | **105.17** | 105.17 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 ФР 5-20** М 300 | При сооружении монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен. При заливке самых различных фундаментов | ***1*** | 92.82 | 92.82 | **111.38** | 111.38 |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения***  | ***объем изделия******м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел. руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.***  | ***Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.*** |
| ***БСГТ П2 В25(C20/25)F75 ФР 5-20***М 350 | Используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий (в конструкциях, где присутствуют нагрузки) | ***1*** | 98.50 | 98.50 | **118.20** | 118.20 |
| ***БСГТ П2 В30(C25/30)F75 ФР 5-20***М 400 | При возведении объектов: мостов, гидротехнических сооружений, магистральных коллекторов | ***1*** | 101.33 | 101.33 | **121.60** | 121.60 |
| **Товарный бетон (ФР20-40)** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 ФР 20-40**  **М 150** |  | ***1*** | 76.79 | 76.79 | **92.15** | 92.15 |
| **БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 ФР 20-40 М 150** |  | ***1*** | 76.79 | 76.79 | **92.15** | 92.15 |
| **БСГТ П2 В15(С12/15)F75 ФР 20-40** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) |  | ***1*** | 76.79 | 76.79 | **92.15** | 92.15 |
| **БСГТ П2 В20(С16/20)F75 ФР 20-40** М 250 |  | ***1*** | 81.37 | 81.37 | **97.64** | 97.64 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 ФР 20-40** М 300 |  | ***1*** | 85.95 | 85.95 | **103.14** | 103.14 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 ФР 20-40** М 350 |  | ***1*** | 91.33 | 91.33 | **109.60** | 109.60 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F75 ФР 20-40** М 400 |  | ***1*** | 95.40 | 95.40 | **114.48** | 114.48 |
| **Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 1%** |
| **БСГТ П2 В10(С8/10)F75 к1% ФР 5-20 М 150** | *при температуре- 5* | ***1*** | 84.73 | 84.73 | **101.68** | 101.68 |
| **БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 к1% М 150** | *при температуре- 5* | ***1*** | 84.73 | 84.73 | **101.68** | 101.68 |
| **БСГТ П2 В15(C12/15)F75 к1% ФР 5-20** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 5* | ***1*** | 86.11 | 86.11 | **103.33** | 103.33 |
| **БСГТ П2 В20(C16/20)F75 к1% ФР 5-20** М 250 | *при температуре- 5* | ***1*** | 90.54 | 90.54 | **108.65** | 108.65 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к1%** М 300 | *при температуре- 5* | ***1*** | 96.21 | 96.21 | **115.45** | 115.45 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к1% ФР 5-20** М 350 | *при температуре- 5* | ***1*** | 102.40 | 102.40 | **122.88** | 122.88 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F100 к1% ФР 5-20** М 400 | *при температуре- 5* | ***1*** | 105.66 | 105.66 | **126.79** | 126.79 |
| **Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 2%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к2% ФР 5-20 М 150** | *при температуре- 10* | ***1*** | 89.00 | 89.00 | **106.80** | 106.80 |
| **БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 к2% М 150** | *при температуре- 10* | ***1*** | 89.00 | 89.00 | **106.80** | 106.80 |
| **БСГТ П2 В15(C12/15)F75 к2% ФР 5-20** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 10* | ***1*** | 90.57 | 90.57 | **108.68** | 108.68 |
| **БСГТ П2 В20(C16/20)F75 к2% ФР 5-20** М 250 | *при температуре- 10* | ***1*** | 95.63 | 95.63 | **114.76** | 114.76 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к2%** М 300 | *при температуре- 10* | ***1*** | 102.10 | 102.10 | **122.52** | 122.52 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к 2% ФР 5-20** М 350  | *при температуре- 10* | ***1*** | 109.17 | 109.17 | **131.00** | 131.00 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F100 к2% ФР 5-20** М 400 | *при температуре- 10* | ***1*** | 112.88 | 112.88 | **135.46** | 135.46 |
| **Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 3%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к3% ФР 5-20 М 150** | *при температуре- 15* | ***1*** | 93.28 | 93.28 | **111.94** | 111.94 |
| **БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 к3% М 150** | *при температуре- 15* | ***1*** | 93.28 | 93.28 | **111.94** | 111.94 |
| **БСГТ П2 В15(C12/15)F75 к3% ФР 5-20** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 15* | ***1*** | 95.06 | 95.06 | **114.07** | 114.07 |
| **БСГТ П2 В20(C16/20)F75 к3% ФР 5-20** М 250 | *при температуре- 15* | ***1*** | 100.73 | 100.73 | **120.88** | 120.88 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к3%** М 300 | *при температуре- 15* | ***1*** | 107.97 | 107.97 | **129.56** | 129.56 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к 3% ФР 5-20** М 350  | *при температуре- 15* | ***1*** | 115.94 | 115.94 | **139.13** | 139.13 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F100 к3% ФР 5-20** М 400 | *при температуре- 15* | ***1*** | 120.11 | 120.11 | **144.13** | 144.13 |
| **Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 4%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к4% ФР 5-20 М 150** | *при температуре- 20* | ***1*** | 97.55 | 97.55 | **117.06** | 117.06 |
| **БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 к4% М 150** | *при температуре- 20* | ***1*** | 97.55 | 97.55 | **117.06** | 117.06 |
| **БСГТ П2 В15(C12/15)F75 к4% ФР 5-20** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 20* | ***1*** | 99.53 | 99.53 | **119.44** | 119.44 |
| **БСГТ П2 В20(C16/20)F75 к4% ФР 5-20** М 250 | *при температуре- 20* | ***1*** | 105.81 | 105.81 | **126.97** | 126.97 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к4%** М 300 | *при температуре- 20* | ***1*** | 113.86 | 113.86 | **136.63** | 136.63 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к 4% ФР 5-20** М 350  | *при температуре- 20* | ***1*** | 122.72 | 122.72 | **147.26** | 147.26 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F100 к4% ФР 5-20** М 400 | *при температуре- 20* | ***1*** | 127.32 | 127.32 | **152.78** | 152.78 |

***Товарный бетон с противоморозными добавками %.*** СТБ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения***  | ***объем изделия******м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.***  | ***Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.*** |
| **Тов.бетон(ФР20-40) с противоморозной добавкой 1%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к1% ФР. 20-40 М 150**  | *при температуре- 5* | ***1*** | 81.06 | 81.06 | **97.27** | 97.27 |
| **БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 к1% ФР 20-40 М 150** | *при температуре- 5* | ***1*** | 81.06 | 81.06 | **97.27** | 97.27 |
| **БСГТ П2 В15(С12/15)F75 к1% ФР 20-40** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 5* | ***1*** | 81.06 | 81.06 | **97.27** | 97.27 |
| **БСГТ П2 В20(С16/20)F75 к1% ФР 20-40** М 250 | *при температуре- 5* | ***1*** | 84.18 | 84.18 | **101.02** | 101.02 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к1% ФР 20-40** М 300 | *при температуре- 5* | ***1*** | 89.18 | 89.18 | **107.02** | 107.02 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к1% ФР 20-40** М 350 | *при температуре- 5* | ***1*** | 95.08 | 95.08 | **114.10** | 114.10 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F75 к1% ФР 20-40** М 400 | *при температуре- 5* | ***1*** | 99.54 | 99.54 | **119.45** | 119.45 |
| **Тов.бетон(ФР20-40) с противоморозной добавкой 2%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к2% ФР 20-40 М 150**  | *при температуре- 10* | ***1*** | 85.33 | 85.33 | **102.40** | 102.40 |
| **БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 к2% ФР 20-40 М 150** | *при температуре- 10* | ***1*** | 85.33 | 85.33 | **102.40** | 102.40 |
| **БСГТ П2 В15(С12/15)F75 к2% ФР 20-40** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 10* | ***1*** | 85.33 | 85.33 | **102.40** | 102.40 |
| **БСГТ П2 В20(С16/20)F75 к2% ФР 20-40** М 250 | *при температуре- 10* | ***1*** | 88.88 | 88.88 | **106.66** | 106.66 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к2% ФР 20-40** М 300 | *при температуре- 10* | ***1*** | 94.60 | 94.60 | **113.52** | 113.52 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к2% ФР 20-40** М 350 | *при температуре- 10* | ***1*** | 101.34 | 101.34 | **121.61** | 121.61 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F75 к2% ФР 20-40** М 400 | *при температуре- 10* | ***1*** | 106.41 | 106.41 | **127.69** | 127.69 |
| **Тов.бет.(ФР20-40) с противоморозной добавкой 3%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к3% ФР 20-40 М 150**  | *при температуре- 15* | ***1*** | 89.61 | 89.61 | **107.53** | 107.53 |
| **БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 к3% ФР 20-40 М 150** | *при температуре- 15* | ***1*** | 89.61 | 89.61 | **107.53** | 107.53 |
| **БСГТ П2 В15(С12/15)F75 к3% ФР 20-40** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 15* | ***1*** | 89.61 | 89.61 | **107.53** | 107.53 |
| **БСГТ П2 В20(С16/20)F75 к3% ФР 20-40** М 250 | *при температуре- 15* | ***1*** | 93.59 | 93.59 | **112.31** | 112.31 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к3% ФР 20-40** М 300 | *при температуре- 15* | ***1*** | 100.02 | 100.02 | **120.02** | 120.02 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к3% ФР 20-40** М 350 | *при температуре- 15* | ***1*** | 107.58 | 107.58 | **129.10** | 129.10 |
| **БСГТ П2 В30(C25/30)F75 к3% ФР 20-40** М 400 | *при температуре- 15* | ***1*** | 113.28 | 113.28 | **135.94** | 135.94 |
| **Тов.бет.(ФР20-40) с противоморозной добавкой 4%** |
| **БСГТ П2 В10(C8/10)F75 к4% ФР 20-40 М 150**  | *при температуре- 20* | ***1*** | 93.90 | 93,90 | **112.68** | 112.68 |
| **БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 к4% ФР 20-40 М 150** | *при температуре- 20* | ***1*** | 93.90 | 93,90 | **112.68** | 112.68 |
| **БСГТ П2 В15(С12/15)F75 к4% ФР 20-40** [М 200](http://betonminsk.by/prodazha-betona/m200.html) | *при температуре- 20* | ***1*** | 93.90 | 93,90 | **112.68** | 112.68 |
| **БСГТ П2 В20(С16/20)F75 к4% ФР 20-40** М 250 | *при температуре- 20* | ***1*** | 98.29 | 98.29 | **117.95** | 117.95 |
| **БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 к4% ФР 20-40** М 300 | *при температуре- 20* | ***1*** | 105.43 | 105.43 | **126.52** | 126.52 |
| **БСГТ П2 В25(C20/25)F75 к4% ФР 20-40** М 350 | *при температуре- 20* | ***1*** | 113.84 | 113.84 | **136.61** | 136.61 |

***Товарный керамзитобетон*** СТБ 1035-96

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***Область применения***  | ***объем изделия м3*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.***  | ***Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.*** |
| **БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100** | Является одной из разновидности легкого бетона. Идеальный материал для  чернового пола или перекрытия. | ***1*** |  114.75 | 114.75 | 137.70 | 137.70 |
| **БСГЛ П1 В5 St-1 D1200** | ***1*** | 117.30 | 117.30 | 140.76 | 140.76 |
| **БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300** | ***1*** | 119.84 | 119.84 | 143.81 | 143.81 |
| ***Товарный керамзитобетон* с противоморозной добавкой 1%** |
| **БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к1%** |  | ***1*** | 117.32 | 117.32 | 140.78 | 140.78 |
| **БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к1%** |  | ***1*** | 119.99 | 119.99 | 143.99 | 143.99 |
| **БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 к1%** |  | ***1*** | 122.64 | 122.64 | 147.17 | 147.17 |
| ***Товарный керамзитобетон* с противоморозной добавкой 2%** |
| **БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к2%** |  | ***1*** | 121.59 | 121.59 | 145.91 | 145.91 |
| **БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к2%** |  | ***1*** | 124.45 | 124.45 | 149.34 | 149.34 |
| **БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 2%** |  | ***1*** | 127.29 | 127.29 | 152.75 | 152.75 |
| ***Товарный керамзитобетон* с противоморозной добавкой 3%** |
| **БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к4%** |  | ***1*** | 125.87 | 125.87 | 151.04 | 151.04 |
| **БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к4%** |  | ***1*** | 128.93 | 128.93 | 154.72 | 154.72 |
| **БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 4%** |  | ***1*** | 131.96 | 131.96 | 158.35 | 158.35 |
| ***Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 4%*** |
| **БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к4%** |  | ***1*** | 130.16 | 130.16 | 156.19 | 156.19 |
| **БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к4%** |  | ***1*** | 133.40 | 133.40 | 160.08 | 160.08 |
| **БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 4%** |  | ***1*** | 136.63 | 136.63 | 163.96 | 163.96 |

***Товарный раствор цементный*** СТБ 1307-2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы и изделия*** | ***объем изделия*** | ***Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.***  | ***Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.*** | ***Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.*** |
| **РСГП М100Пк2F75цементная** | ***1*** | 82.41 | 82.41 | 98.89 | 98.89 |
| **РСГП М150Пк2F75цементная** | ***1*** | 93.09 | 93.09 | 111.71 | 111.71 |
| **РСГП М200Пк2F75цементная** | ***1*** | 103.02 | 103.02 | 123.62 | 123.62 |
| **РСГП М50Пк2цементная** | ***1*** | 67.65 | 67.65 | 81.18 | 81.18 |
| **РСГП М75Пк2F75цементная** | ***1*** | 75.06 | 75.06 | 90.07 | 90.07 |
| ***Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 1%*** |
| **РСГП М100Пк2F75** **к1% цементная**  | ***1*** | 85.25 | 85.25 | 102.30 | 102.30 |
| **РСГП М150Пк2F75 к 1%цементная** | ***1*** | 96.95 | 96.95 | 116.34 | 116.34 |
| **РСГП М200Пк2F75к 1% цементная** | ***1*** | 107.79 | 107.79 | 129.35 | 129.35 |
| **РСГП М50Пк2к 1% цементная** | ***1*** | 69.35 | 69.35 | 83.22 | 83.22 |
| **РСГП М75Пк2к 1% F75цементная** | ***1*** | 77.34 | 77.34 | 92.81 | 92.81 |
| ***Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 2%*** |
| **РСГП М100Пк2F75** **к2% цементная**  | ***1*** | 90.01 | 90.01 | 108.01 | 108.01 |
| **РСГП М150Пк2F75 к 2%цементная** | ***1*** | 103.37 | 103.37 | 124.04 | 124.04 |
| **РСГП М200Пк2F75к 2% цементная** | ***1*** | 115.77 | 115.77 | 138.92 | 138.92 |
| **РСГП М50Пк2к 2% цементная** | ***1*** | 72.17 | 72.17 | 86.60 | 86.60 |
| **РСГП М75Пк2к 2% F75цементная** | ***1*** | 81.13 | 81.13 | 97.36 | 97.36 |
| ***Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 3%*** |
| **РСГП М100Пк2F75** **к3% цементная** | ***1*** | 94.78 | 94.78 | 113.74 | 113.74 |
| **РСГП М150Пк2F75 к 3%цементная** | ***1*** | 109.80 | 109.80 | 131.76 | 131.76 |
| **РСГП М200Пк2F75к 3% цементная** | ***1*** | 123.74 | 123.74 | 148.49 | 148.49 |
| **РСГП М50Пк2к 3% цементная** | ***1*** | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 90.00 |
| **РСГП М75Пк2к 3% F75цементная** | ***1*** | 84.93 | 84.93 | 101.92 | 101.92 |
| ***Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 4%*** |
| **РСГП М100Пк2F75к4%цементная** | ***1*** | 99.54 | 99.54 | 119.45 | 119.45 |
| **РСГП М150Пк2F75к4%цементная** | ***1*** | 116.23 | 116.23 | 139.48 | 139.48 |
| **РСГП М200Пк2F75к4%цементная** | ***1*** | 131.72 | 131.72 | 158.06 | 158.06 |
| **РСГП М50Пк2F75к4%цементная** | ***1*** | 77.83 | 77.83 | 93.40 | 93.40 |
| **РСГП М75Пк2F75к4%цементная** | ***1*** | 88.72 | 88.72 | 106.46 | 106.46 |